#### ALLEGATO C

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO**

**DI APPARECCHIATURE E SERVIZI CONNESSI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I CENTRI STAMPA DELLA REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE.**

CIG: 818996199D CPV: 30120000

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Impresa ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e legale rappresentante dell’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Partita I.V.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(eventuale, in R.T.I. o Consorzio/costituendo con le Imprese): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

presenta la seguente relazione tecnica d’offerta, articolata e sviluppata in base agli elementi di valutazione esplicitati all’art. 22 del disciplinare di gara. Le schede tecniche e di sicurezza delle apparecchiature offerte, indicanti esattamente nomi, sigle di identificazione e misure (lunghezza-altezza-profondità) dei modelli proposti e dalle quali è rilevabile la rispondenza ai requisiti minimi richiesti all’art. 4 del Capitolato Speciale, sono inserite a Sistema nell’apposito campo “*Schede tecniche e di sicurezza*”.

**RELAZIONE TECNICA D’OFFERTA**

***Avvertenze:*** *gli spazi sotto riportati sono indicativi. Il file è in formato editabile proprio per consentire di inserire il testo nella lunghezza necessaria alla compiuta formulazione dell’offerta. L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa ovvero, in caso di RTI o consorzi già costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o consorzio. Nel caso di RTI o consorzi ordinari non ancora costituiti al momento di presentazione dell'offerta, la sottoscrizione dovrà essere effettuata dai legali rappresentanti di ciascuna società.*

*Al fine di valutare in modo uniforme gli elaborati, la relazione tecnica d’offerta dovrà essere contenuta in non più di 15 fogli, corrispondenti a 30 (trenta) pagine scritte in fronte/retro, formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, utilizzando il carattere “Times Roman”, dimensione carattere 11, interlinea singola. Dal computo complessivo delle pagine sono esclusi l'eventuale copertina e indice.*

*Nessun elemento di carattere economico riconducibile all'offerta economica ovvero da cui si possa evincere il contenuto di quest'ultima dovrà essere inserito nella presente offerta tecnica.*

*L'offerta tecnica dovrà essere finalizzata esclusivamente a quanto inerente la procedura di gara in oggetto; ai fini della valutazione non saranno pertanto prese in considerazione argomentazioni che esulano dalla specificità dei servizi oggetto dell'appalto.*

*Nel presente modello, da considerarsi una traccia per la formulazione della propria relazione tecnica d’offerta, sono riportati i titoli degli argomenti da sviluppare (distinti tra criteri di valutazione di tipo tabellate e criteri di valutazione di tipo discrezionale) in armonia con quanto previsto nel Capitolato Speciale e Disciplinare di gara.*

**CRITERI TABELLARI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRITERIO A**  **Prestazioni migliorative delle apparecchiature da stampa professionali a colori principali**  *Il concorrente deve descrivere le caratteristiche tecniche delle apparecchiature come da voci sotto indicate.* | | |
| **A1** | Velocità di stampa costante ad un lato di con fogli da 70 a 350 gr/m2 di almeno 100 copie colore al minuto in formato A4. |  |
| **A2** | Risoluzione di stampa minima 1.440.000 dpi totali, escluse equivalenze. |  |
| **A3** | Cassetti carta non inferiori a 3 (tre), con smazzamento fogli ad aria, dalla capacità complessiva di almeno 4.000 fogli in formato A3 da 80 gr/m2.  *(indicare se tutti i cassetti sono o meno dotati di presa carta ad aspirazione ad aria)* |  |
| **A4** | Cassetti carta non inferiori a 3 (tre), con smazzamento fogli ad aria, dalla capacità complessiva di almeno 4.000 fogli in formato A3 da 80 gr/m2.  (*indicare se tutti i cassetti sono o meno dotati di sistema di riscaldamento e ventilazione del cassetto stesso)* |  |
| **A5** | Sistema meccanico di anti-arricciamento foglio (decurting). |  |
| **A6** | Sistema automatico per il controllo del colore: densitometro e spettrofotometro integrato nella stampante (non esterno). |  |
| **A7** | Modulo scanner opzionale integrato nell’apparecchiatura con scansione fronte/retro con formato A3 o superiore con velocità non inferiore a 40 ipm in formato A4 a 300 dpi, con possibilità di risoluzioni superiori. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRITERIO B**  **Prestazioni migliorative delle apparecchiature da stampa professionali a colori secondarie** | | |
| **B1** | Velocità di stampa ad un lato di almeno 80 copie colore al minuto in formato A4 con fogli 80 gr/m2. |  |
| **B2** | Velocità di stampa costante con differenti grammature (dalla min. 70 alla max 300 gr/m2) supportate dalla macchina. |  |
| **B3** | Risoluzione di stampa minima 1.440.000 dpi totali, escluse equivalenze. |  |
| **B4** | Cassetti carta non inferiori a 3 (tre) con formato non inferiore a mm. 330x480 con capacità complessiva non inferiore a 4.000 fogli da 80 gr/m2.  *(indicare se tutti i cassetti sono o meno dotati di presa carta ad aspirazione ad aria)* |  |
| **B5** | Cassetti carta non inferiori a 3 (tre) con formato non inferiore a mm. 330x480 con capacità complessiva non inferiore a 4.000 fogli da 80 gr/m2.  *indicare se tutti i cassetti sono o meno dotati di sistema di riscaldamento e ventilazione del cassetto stesso)* |  |
| **B6** | Sistema meccanico di anti-arricciamento foglio (decurting). |  |
| **B7** | Possibilità di stampa del formato banner di almeno 330x660mm. (in alternativa sulla principale) |  |
| **B8** | Stampante secondaria uguale alla principale |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRITERIO C**  **Prestazioni migliorative delle apparecchiature di finitura** | | |
| **C1** | Cucipiega fuori linea a doppio punto metallico, capacità fino a 50 fogli 80 gr/m2 (200 facciate) con alimentatore automatico copertine, rifilo trilaterale e squadratura del dorso.. |  |
| **C2** | Caratteristiche minime indicate dalle lettere da a) a h) dell’art. 4.8 del c.s.a. |  |

**CRITERI DISCREZIONALI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRITERIO D**  **Software, gestione ordinativi on-line, server centrale** | | |
| **D1** | Software da fornire ed installare nei personal  computers in dotazione ai Centri Stampa regionali |  |
| **D2** | Gestione ordinativi on line |  |
| **D3** | Server centrale |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRITERIO E**  **Assistenza tecnica** | | |
| **E1** | Assistenza tecnica on-site |  |
| **E2** | Assistenza tecnica on-line |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRITERIO F**  **Sostenibilità ambientale** | | |
| **F1** | Sostenibilità ambientale |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma